Буровая установка УРБ-2М предназначена для бурения геологоразведочных (гидро- и инженерно-геологических, геофизических, структурно-поисковых и т.д.) и других скважин или шурфов различного назначения вращательным или комбинированным способом с использованиемшнеков, шарошечных долот, пневмоударников, обсадных и колонковых труб или другого инструмента и оборудования.
Бурение УРБ-2М может производиться с продувкой или промывкой. Эксплуатация машины допускается в районах с умеренным климатом в интервале температур окружающего воздуха от - 40º С до + 40º С.
· Шнековое бурение
· Бурение пустотелым шнеком
· Колонковое бурение
· Бурение с промывкой
· Бурение с продувкой
Технические характеристики буровой установки УРБ-2М
	Наименование показателей
	Значение

	Базовая машина
	Урал 4320-1951-40

	Масса полная, кг, не более
	17200

	Бурильное оборудование
	 

	Тип привода подачи и вращения бурильного инструмента
	Гидравлический

	Максимальный диаметр бурения шнеками, мм
	300

	Условная глубина бурения скважин*, м:
	 

	   - шнеками Ø 300 мм в немерзлых грунтах III категории
	20

	   - шнеками Ø 300 мм в немерзлых грунтах III категории
	40

	   - пневмоударником Ø 130 мм
	60

	   - долотом Ø 190 мм с промывкой
	100

	Продольный ход вращателя, м, не менее
	5,2

	Поперечный ход вращателя, м, не менее
	0,6

	Угол бурения, град
	45…105

	Расчетная максимальная скорость подачи бурильного инструмента, м/с
	1,25

	Номинальная частота вращения бурильного инструмента, (мин-1):
	 

	   - на I передаче
	0…55

	   - на II передаче
	0…110

	Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте, кН (кгс):
	 

	   - при заглублении
	49 (5000)

	   - при выглублении
	68,6 (7000)

	Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н•м (кгс•м):
	 

	   - на I передаче
	6000 (612)

	   - на II передаче
	3000 (308)

	Максимальный диаметр обсадных труб, мм
	219

	Диаметр «свободного прохода» между зажимами подвижного хомута в разжатом состоянии, мм, не менее
	310

	Усилие подачи подвижного хомута, кН (кг), не менее:
	 

	   - при заглублении
	49 (5000)

	   - при выглублении
	137 (14000)

	Усилие зажима обсадных труб, кН (кг), не менее
	88 (9000)

	Рабочий ход подачи обсадных труб, кН (кг), не менее
	200

	Длина бурильных труб, м, не более
	4,7

	Диаметр бурильных (колонковых) труб, мм
	33,5…146

	Тип привода грузоподъемного механизма
	Гидравлический

	Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, т
	3,0

	Максимальная высота подъема грузового крюка, м
	7,5

	Максимальная скорость подъема (опускания) крюка, м/с
	0,25

	Тип привода компрессора
	автономный дизель

	Объемная производительность, приведенная к нормальным условиям, м3/мин, не менее
	10

	Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа, не менее
	1

	Тип привода бурового насоса
	Гидравлический

	Максимальная подача, л/мин
	162

	Максимальное давление на выходе, МПа
	6,3



