Приложение  № 1

 к Договору купли-продажи № 00 от 00.00.2014 г.
Спецификация
1. Комплектация
Полуприцеп – цистерна модели 963922 (предназначен для перевозки темных нефтепродуктов) плотностью 0,93 кг/дм3
Цистерна чемоданного типа:

	Вместимость номинальная
	30 000

	Количество отсеков
	1

	Материал корпуса цистерны
	сталь жаропрочная # 4мм.

	Термоизоляция                                            
	с термоизоляцией, минеральная вата 150 мм

	Материала наружной обшивки


	зеркальная нержавейка, стыки листов закрыты 
нержавеющей лентой с резиновой подложкой

	Заливная горловина
	расположена в первой трети  от переднего торца цистерны, с сапуном, люк открывается вперед по ходу

	Способ налива
	через верхнюю горловину 

	Способ слива                                                                    
	самотеком через шаровой кран (JOUKA) диаметром 100 мм. с муфтой (JKP) предназначенной для подсоединения сливного шланга, расположенных  в специальном отсеке внутри корпуса цистерны, закрывающемся снаружи дверцей                                               

	Лестница 
         
	спереди, с левой стороны

	Перегородки внутри цистерны                                    
	должны обеспечивать перемещение человека среднего телосложения внутри цистерны 

	Шасси
	3-х осный агрегат SAF (Германия), с передней автоматической подъемной осью
Подвеска пневморессорная 
Регулировка «уровня пола» по высоте
Стальные диски с размером шин 385/65R22.5 фирмы  «Michelin»        6 +1 шт.

Тормозная система с EBS фирмы «WABCO» пр-во (Германия) на 24 В.

Тормозные механизмы дисковые
Резиновые брызговики на пластиковых крыльях полуприцепа на задней оси

Тормоз стояночный с приводом от энергоаккумуляторов

Шкворень KZ1008 (2") с тарелкой фирмы «JOST»

Противооткатные упоры

	Окраска:

Торцевые стенки

Технологическая площадка и рама
	оранжевого цвета
лестница и верхний трап – черный цвет. Рама - черный цвет. Логотип Покупателя. 

	Напряжение электросети
	24 В.

	Для соединения электрических цепей полуприцепа с тягачом на полуприцепе устанавливаются
	1х15-полюсной электрический разъем

2х7-полюсной электрический разъем 

разъем для подсоединения EBS

	Средства пожаротушения
	Огнетушитель 1 единица

Емкость для песка на 25 кг.

	Хозяйственный шкаф
	металлический, сквозной, расположен между опорами и передней осью

	Калибровка
	выдается протокол заводских  испытаний

	Количество 

2. Требования к тягачу

	2 (Две) ед.

Высота седельно-сцепного устройства –  (1180 - 1350)мм.

Радиус габарита задней части тягача должен быть не более 2200 мм.

Нагрузка на седло - не менее 15 000 кг.

Напряжение бортовой сети – 24 В

Для соединения электрических цепей с полуприцепом-цистерной на тягаче должны быть установлены две вилки по семь контактов каждая. Седельное сцепное устройство – под 2-х дюймовый шкворень.
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Масса перевозимого  нефтепродукта(при средней плотности р=0,93 кг/дм3)      27900 кг.

Масса собственная    8800 кг.

Масса полная    36700 кг.

Нагрузка на седло тягача   14600 кг.

Нагрузка на дорогу через оси тележки  22100 кг.

Габаритные размеры: 

Длина*ширина*высота      11100*2600*3500 мм.

Продавец                                                                                                                                                 Покупатель


