Основные технические характеристики машины дорожной разметки:
	Тип распыления краски
	&nbs;безвоздушный

	Точность нанесения разметки в автоматическом режиме, не более
	 ±2 мм

	Скорость нанесения разметки при следующих расходах краски:
	 

	   
	одиночная сплошная линия (ширина 55 см, 800 г/м2)
	2,5 км/ч

	   
	двойная сплошная линия (ширина 15 см, 800 г/м2)
	10,8 км/ч

	Максимальная скорость нанесения разметки
	12 км/ч

	Автономный силовой блок:
	 

	   
	двигатель (Briggs&Stratton), мощностью
	23 л.с.

	   
	тип топлива двигателя
	АИ-92

	   
	производительность компрессора (Fini)
	380 л/мин

	Суммарная условная производительность насоса краски (Graco)
	52 л/мин

	Максимальное рабочее давление краски
	130 бар

	Максимальная ширина наносимой линии
	95 см

	Вместимость емкостей для расходных материалов:
	 

	   
	для краски
	500 кг

	   
	для стеклошариков
	200 кг

	Тип топлива шасси
	АИ 92

	Габаритные размеры машины в рабочем положении (длина × ширина × высота), м:
	7,90 × 3,51 × 2,90

	Габаритные размеры машины в транспортном положении (длина × ширина × высота), м:
	5,48 × 2,10 × 2,80

	Снаряженная масса машины
	2800 кг

	Полная масса машины
	3500 кг



