Балки мостовые (автодорожные)
	Маркировка
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Вес, кг
	Серия, ГОСТ

	[bookmark: _GoBack]Б 1500.140.123-ТК7.АIII-Б
	15000
	1400
	1230
	21300
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54406-М

	Б 1500.174.123-ТК7.АIII-1Б(2Б)
	15000
	1740
	1230
	23200
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54406-М

	
	
	
	
	
	

	Б 1800.140.123-ТК7.АIII-Н
	18000
	1400
	1230
	25700
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54405-М

	
	
	
	
	
	

	Б 1800.174.123-ТК7.АIII-Н
	18000
	1740
	1230
	28100
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54405-М

	
	
	
	
	
	

	Б 2400.140.123-ТК7.АIII-К
	24000
	1400
	1230
	37100
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54338-Мк

	
	
	
	
	
	

	Б 2400.174.123-ТК7.АIII-1К(2К)
	24000
	1740
	1230
	40300
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54338-Мк

	Б 2800.140.123-ТК7.АIII-Н
	28000
	1400
	1230
	44500
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54178-Мк

	Б 2800.174.123-ТК7.АIII-Н
	28000
	1740
	1230
	48300
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54178-Мк

	Б 3300.140.153-ТК7.АIII-Б
	33000
	1400
	1530
	53200
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54331-М

	Б 3300.174.153-ТК7.АIII-1Б(2Б)
	33000
	1740
	1530
	57900
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54331-М

	Б 3300.140.153-ТК7.АIII-Н
	33000
	1400
	1530
	52800
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54332-М

	Б 3300.174.153-ТК7.АIII-Н
	33000
	1740
	1530
	57400
	3.503.1-81вып.7-1, инв.№54332-М



