Плиты переходные
Сопряжения
	Маркировка
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Вес, кг
	Серия, ГОСТ

	П 400.98.15-ТАIII
	3950
	980
	150
	1425
	Серия 3.503.1-96

	П 400.98.25
	3950
	980
	250
	2200
	Серия 3.503.1-96

	П 400.98.25-ТАIII
	3950
	980
	250
	2200
	Серия 3.503.1-96

	П 400.98.25-6АIII
	3950
	980
	250
	2200
	Серия 3.503.1-96

	П 400.98.25-7АIII
	3950
	980
	250
	2200
	Серия 3.503.1-96

	П 400.124.25
	3950
	1240
	250
	2700
	Серия 3.503.1-96

	П 400.124.15-ТАIII
	3950
	1240
	150
	1825
	Серия 3.503.1-96

	П 400.124.25-ТАIII
	3950
	1240
	250
	2700
	Серия 3.503.1-96

	П 400.124.25-6АIII
	3950
	1240
	250
	2700
	Серия 3.503.1-96

	П 400.124.25-7АIII
	3950
	1240
	250
	2700
	Серия 3.503.1-96

	П 600.98.30
	6000
	980
	300
	4000
	Серия 3.503.1-96

	П 600.98.15-ТАIII
	6000
	980
	150
	2150
	Серия 3.503.1-96

	П 600.98.30-ТАIII
	6000
	980
	300
	4000
	Серия 3.503.1-96

	П 600.98.30-7АIII
	6000
	980
	300
	4000
	Серия 3.503.1-96

	П 600.124.15-ТАIII
	6000
	1240
	150
	2750
	Серия 3.503.1-96

	П 600.124.30
	6000
	1240
	300
	5000
	Серия 3.503.1-96

	П 600.124.30-ТАIII
	6000
	1240
	300
	5000
	Серия 3.503.1-96

	П 600.124.30-7АIII
	6000
	1240
	300
	5000
	Серия 3.503.1-96

	П 800.98.20-ТАIII
	8000
	980
	200
	3900
	Серия 3.503.1-96

	П 800.98.30-4АIIIи
	8000
	980
	400
	7400
	Серия 3.503.1-96

	П 800.98.40
	8000
	980
	400
	7400
	Серия 3.503.1-96

	П 800.98.40-ТАIII
	8000
	980
	400
	7400
	Серия 3.503.1-96

	П 800.98.40-7АIII
	8000
	980
	400
	7400
	Серия 3.503.1-96

	П 800.124.20-ТАIII
	8000
	1240
	200
	4875
	Серия 3.503.1-96

	П 800.124.40
	8000
	1240
	400
	9250
	Серия 3.503.1-96

	П 800.124.40-ТАIII
	8000
	1240
	400
	9250
	Серия 3.503.1-96

	П 800.124.40-7АIII
	8000
	1240
	400
	9250
	Серия 3.503.1-96


Тротуарные
	Маркировка
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Вес, кг
	Серия, ГОСТ

	П 200.75.15-TAIII
	2000
	750
	150
	600
	Серия 3.503.1-96

	П 200.100.15-TAIII
	2000
	1000
	150
	800
	Серия 3.503.1-96

	П 200.150.15-TAIII
	2000
	1500
	150
	1100
	Серия 3.503.1-96



