
	Колесная  формула
	8*4

	Колесная база
	2600+1450+1400 мм

	Собственная масса
	12 375 кг.

	Разрешенная максимальная масса
	41 000 кг.

	Полная масса автопоезда
	120 000 кг.

	Нагрузка на седло
	40 000 кг.

	Высота ССУ
	1475 мм.
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Technische Anderungen vorbehalten
Algeneintoleranzen nach DIN IS0 2768-c
und DIN 7168-g

Zeichnung + wwp_DWG-015928

Dotum Nome

MaBstab

lgez| 11/07/2012 | HeinersL
lgep:

150 A3

g6

Tele-NZ-5H-AAA
34-13.44-22.5-2.54

Schwarzenbach, 12

B-4760 Billingen

Tel: +32 (80) 640 155

Fax: +32 (80) 640 151

E-Mail : general@faymonville.con
Veb : www.faynonville.con
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